PROGRAMADOR CH341A DE MEMORIAS EEPROM FLASH BIOS 24 y 25, PARA PUERTO USB

Instalación del driver
======================
Ejecutar el archivo SETUP.EXE que se encuentra en la carpeta Drivers/CH341A y seguir los pasos indicados.

Instrucciones de Uso
====================
1. Ejecutar la aplicacion CH341A.exe (carpeta CH341A programm v1.34)
2. Conectar el programador a un puerto USB (deberá ver "Device state: Connected", en la esquina inferior derecha)
4. Seleccionar el chip que va a programar (Type:, Manu:, Name:) 
4. Poner el chip en el zócalo ZIF (la serigrafia impresa en el mismo programador indica dónde va ubicado el chip de acuerdo a la serie: 24XX ó 25XX).
5. Hacer clic en Open para abrir el archivo (*.bin, *.rom, *.hex) que va a grabar en la EEPROM. Estos datos se verán en la ventana Main Memory. 
6. Clic en Write. Este comando ejecuta la escritura (Write) y la verificación (Verify). Si la programación no ha tenido errores verá el mensaje "Chip Main memory and buffer same!", esto significa que el contenido de la memoria EEPROM y el contenido del buffer (ventana Main Memory) son iguales.
7. Cerrar el programa, desconectar el programador y retirar la memoria.

Este programador también le permite leer (Read), borrar (Erase) y Verificar (Verify) la programación de las
memorias. Su empleo es muy sencillo, rápido y efectivo.